Rechnernetze Abgabe3

2.1

1992 195.753153 172.20.139.227 141.37.11.1 DNS 71 Standard query 0xb6e5 A www.nsa.gov

1994 195.798234 172.20.139.227 104.102.54.63 ICMP 74 Echo (ping) request id=0x0001, seq=128/32768, ttl=128 (reply in 1995)

2004 196.821106 172.20.139.227 104.102.54.63 ICMP 74 Echo (ping) request id=0x0001, seq=129/33024, ttl=128 (reply in 2005)

2006 197.838751 172.20.139.227 104.102.54.63 ICMP 74 Echo (ping) request id=0x0001, seq=130/33280, ttl=128 (reply in 2007)

2008 198.862780 172.20.139.227 104.102.54.63 ICMP 74 Echo (ping) request id=0x0001, seq=131/33536, ttl=128 (reply in 2009)

2.2

DNS & ICMP

2.3

Bytes Daten: ICMP – Data

Response Time: ICMP – ResponseTime

2.4

(ip.dst==172.20.139.227 || ip.src==172.20.139.227) && (icmp||dns)